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ДО 
[bookmark: _Hlk187744662]ТЕКОМ ООД
гр. Стара Загора, 
ул. „ Хаджи Д. Асенов" № 119, ет. 6, ап. 17


О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)


за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.	


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 3 от дата 15.07.2026 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: 
Закупуване на средства за колективна защита:
1. Предпазни мрежи- 800 броя;
2. Предпазни бариери против падащи предмети и материали- 100 броя;
3. Предпазни тунели над входове на строителни обекти- 3 броя;
4. Бордови дъски за скеле 1.80м- 500 броя;
5. Ограждения-плътни-стр.ограда преместваема 2/2м- 100 броя;
6. Обезопасителни парапети за скеле/1800/ф32мм- 600 броя;
7. Обезопасителни фасадни мрежи за скеле- 1200 кв.м.
8. Маркирани пътеки за безопасно придвижване по скеле/1.80/0.50м- 300 броя.
9. Обезопасителни платформи за връзки с ъгли на фасади- 30 броя.

 (наименование на предмета на процедурата)


Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента 
	Коли-чество
Бр.
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата
	Коли-чество
Бр.

	
	( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)  
	
	
	

	1
	
Предпазни мрежи

Минимални технически и функционални характеристики:
•	Предназначение: за плътно закриване на строителни скелета, ограничаване разпространението на прах и дребни частици и повишаване безопасността около строителния обект. 
•	Цвят: бял или еквивалент
•	Материал: HDPE плоска нишка или еквивалентен материал. 
•	Плътност на плетката: минимум 2,5 примки на сантиметър. 
•	Маса на материала: минимум 45 g/m². 
•	Коефициент на пропускане на светлина: минимум 50%. 
•	Вградена защита срещу UV лъчение. 
•	Устойчивост на атмосферни въздействия и натоварване от силен вятър, прах, дъжд, снеговалеж или слана. 
•	Наличие на странични уплътнени кантове. 
•	Възможност за цветен печат на рекламно лого, наименование на фирмата и рекламен надпис. 
•	Площ на една предпазна мрежа: минимум 2,50 m². 
(Общата площ на доставените 800 броя предпазни мрежи следва да бъде не по-малка от 2000 m².  Площта се определя като произведение от номиналната дължина и ширина на мрежата, посочени от производителя)
	800
броя
	
	

	2
	
Предпазни бариери против падащи предмети и материали

Минимални технически и функционални характеристики:
•	Предназначение: за ограничаване на опасна зона и защита на работници и преминаващи лица от падащи предмети и материали. 
•	Конструкция, позволяваща стабилно поставяне и обезопасяване в условията на строителен обект. 
•	Устойчивост на атмосферни въздействия, антикорозионна защита - горещо поцинковани съгл.стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент. 
•	Възможност за многократен монтаж, демонтаж и преместване. 
•	Повърхности и ръбове, които не създават допълнителен риск от нараняване. 
•	Възможност за свързване на отделните бариери в непрекъсната защитна линия. 
•	Подходяща видимост и разпознаваемост в строителна среда. 
•	Комплектоване с необходимите елементи за стабилизиране и свързване.
	100
броя
	
	

	3
	
Предпазни тунели над входове на строителни обекти

Минимални технически и функционални характеристики:
•	Предназначение: за защита на преминаващи лица при влизане и излизане от строителен обект. 
•	Покривна защитна конструкция, осигуряваща защита срещу падащи предмети и материали. 
•	Конструкция, позволяваща стабилно закрепване към основата или към съответната строителна система. 
•	Свободна ширина и височина, позволяващи безопасно преминаване на хора. 
•	Устойчивост на експлоатационни и атмосферни натоварвания-антикорозионна защита горещо поцинковани съгл.стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент 
•	Възможност за многократен монтаж и демонтаж. 
•	Конструкцията да не съдържа опасни остри ръбове или достъпни изпъкнали елементи. 
•	Комплектоване с всички елементи, необходими за сглобяване и безопасно използване.
	3  
броя
	
	

	4
	
Бордови дъски за скеле 1.80м

Минимални технически и функционални характеристики
•	Предназначение: за ограничаване падането на инструменти, материали и други предмети от работните нива на скелето. 
•	Работна дължина: 1800 mm. 
•	Конструкция, съвместима с платформите и рамите на използваната система скеле. 
•	Височина на вертикалния предпазен профил: минимум 150 mm. 
•	Ширина на основата/огъването: в диапазон 40–50 mm или еквивалентно конструктивно решение. 
•	Материал: стомана или друг еквивалентен устойчив материал. 
•	Антикорозионна защита: горещо поцинковани съгласно стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент
•	Наличие на странични куки или други надеждни фиксиращи елементи. 
•	Възможност за многократно използване.

Изисквания, предмет на оценка:
· Дебелина на стоманата: 1.2 мм до 1.5 мм
· Тегло на единична бройка: 4.70 кг.
	500
броя
	
	

	5
	
Ограждения-плътни-стр.ограда преместваема 2/2м

Минимални технически и функционални характеристики:
•	Тип: плътна преместваема строителна ограда. 
•	Номинални размери на един ограден панел: приблизително 2,00 × 2,00 m. 
•	Плътна повърхност от поцинкована гофрирана ламарина или еквивалентен устойчив материал. 
•	Носеща рамка от метални профили. 
•	Антикорозионна защита на металните части горещо поцинковани съгласно стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент. 
•	Възможност за многократен монтаж, демонтаж и преместване. 
•	Всеки панел да разполага с или да бъде комплектован със стабилизиращи основи и необходимите свързващи елементи. 
•	Оградните панели да могат да се свързват в непрекъсната ограждаща линия. 
•	Конструкцията да осигурява устойчивост при нормални атмосферни условия и правилно извършен монтаж. 
•	Общата покривана дължина при линейно монтиране на 100 панела да бъде приблизително 200 линейни метра.

	100
броя
	
	

	6
	
Обезопасителни парапети за скеле/1800/ф32мм

Минимални технически и функционални характеристики:
•	Предназначение: за колективна защита срещу падане от работните нива на скелето. 
•	Система от общо 600 елемента, съответстваща на 300 комплекта от по 2 части, когато конструкцията се предлага комплектно. 
•	Един комплект да включва: 
- два хоризонтални метални ригела; 
•	Номинална дължина на хоризонталните елементи: около 1725–1800 mm, съобразено с наличната система скеле. 
•	Диаметър на тръбните елементи: приблизително Ø32 mm или еквивалентен профил, осигуряващ необходимата устойчивост. 
•	Материал: конструкционна стомана. 
•	Антикорозионна защита: горещо поцинковане съгласно EN ISO 1461 или еквивалент. 
•	Конструкция, позволяваща надеждно закрепване към рамите на скелето. 
•	Възможност за многократен монтаж и демонтаж.
	600
броя
	
	

	7
	
Обезопасителни фасадни мрежи за скеле 

Минимални технически и функционални характеристики:
•	Предназначение: за обезопасяване на фасадни скелета и ограничаване падането или разпространението на дребни предмети, отпадъци и частици. 
•	Материал: HDPE, PP или друг еквивалентен материал, подходящ за външна употреба. 
•	UV стабилизация. 
•	Устойчивост на влага, атмосферни влияния и разкъсване. 
•	Конструкция, позволяваща равномерно и сигурно закрепване към фасадно скеле. 
•	Укрепени ръбове или еквивалентна защита срещу разнищване. 
•	Отвори или други приспособления за закрепване, разположени по периферията. 

	1200 
кв.м.
	
	

	8
	
Маркирани пътеки за безопасно придвижване по скеле/1.80/0.50м

Минимални технически и функционални характеристики:
•	Тип: метална работна платформа/пътека за скеле. 
•	Работна дължина: 1800 mm. 
•	Ширина: 500 mm. 
•	Височина на профила: около 50 mm или еквивалентна конструкция. 
•	Перфорирана противохлъзгаща повърхност. 
•	Перфорации, позволяващи оттичане на вода и ограничаване натрупването на кал и лед. 
•	Материал: конструкционна стомана или еквивалентен материал. 
•	Антикорозионна защита: горещо поцинковане съгласно стандарт UNI EN ISO 1461или еквивалент. 
•	Наличие на заключващи куки или друга система за сигурно закрепване. 
•	Захватите да бъдат съвместими с носещите елементи на съответната система скеле. 
•	Възможност за многократен монтаж и демонтаж. 
•	Видима маркировка или друг начин за идентифициране на безопасната пътека
	300
броя
	
	

	9
	
Обезопасителни платформи за връзки с ъгли на фасади

Минимални технически и функционални характеристики:
•	Предназначение: за безопасно оформяне и затваряне на връзките при ъглите на фасадни скелета. 
•	Работна ширина: приблизително 1050 mm или размер, съвместим с дълбочината на използваната система скеле. 
•	Височина на защитната конструкция: минимум 1000 mm. 
•	Долен предпазен борд: минимум 150 mm. 
•	Разположение на хоризонталните защитни елементи, предотвратяващо преминаване или пропадане на човек през конструкцията. 
•	Материал: конструкционна стомана, например S235JR, или еквивалент. 
•	Антикорозионна защита, горещо поцинковани съгласно стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент. 
•	Надеждна система за закрепване към съседните рамки на скелето. 
•	Възможност за многократен монтаж и демонтаж. 
•	Комплектоване с всички необходими свързващи и фиксиращи елементи за безопасното оформяне на 30 фасадни ъгъла.

Изисквания, предмет на оценка:
· Наличие на пълна съвкупност от допълнителни конструктивни характеристики и елементи, които надграждат минималните технически и функционални изисквания за позицията:
1. Просветът между съседните хоризонтални защитни елементи е по-малък от 470 mm. 
2. Собственото тегло на една обезопасителна платформа е 8,50 kg, с допустимо отклонение до ±5%. 
3. Платформата разполага с квадратни или П-образни фиксиращи накрайници с подвижни клинове/щифтове, предназначени за обхващане и заключване към носещата конструкция на скелето. 
4. Платформата разполага с U-образни легла за стабилно прилягане и фиксиране към съседната носеща колона. 
5. За обезопасяването на общо 30 фасадни ъгъла предложението включва допълнително: 
· 120 бр. въртящи съединители — по 4 бр. за всеки фасаден ъгъл; 
· 30 бр. странични/челни предпазни парапети — по 1 бр. за всеки фасаден ъгъл; 
· 30 бр. къси предпазни бордове с дължина 1050 mm — по 1 бр. за всеки фасаден ъгъл; 
· 30 бр. свързващи тръби, всяка комплектована с по 2 бр. съединители.
	30
броя
	
	




2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество
Бр.
	Единична цена в евро без ДДС
	Общо цена в евро без ДДС

	
	( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)  
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	

	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	
	Обща стойност
	



При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.	 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

Цифром:__________________ евро без ДДС Словом:__________________________________

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на изпълнение: до 5 работни дни, считано от датата на подписване на договора, но не по- късно от 31.07.2026 г.
4. За текстилните и фасадните мрежи - гаранционен срок за запазване на целостта, устойчивостта на разкъсване, UV стабилизацията и функционалната годност при правилен монтаж и нормална експлоатация ………месеци 
*Предложената стойност следва да бъде цяло число от минимум 12 до максимум 60 месеца.
5. За металните изделия – гаранционен срок за производствени дефекти, разрушаване на заваръчни съединения, дефекти на фиксиращите механизми, недопустими деформации и корозионни дефекти, които възпрепятстват безопасното използване ………месеци
*Предложената стойност следва да бъде цяло число от минимум 12 до максимум 60 месеца.
6. Валидност на офертата: 120 дни от крайния срок за получаване на оферти.
Забележка: В случай, че този срок изтече преди подписване на договор за възлагане предмета на процедурата, офертата ще се счита за валидна до момента на подписване на договор с избрания изпълнител.   
7. Начин на плащане: Плащанията ще се извършват по банков път, с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, както следва: 100% след извършване предмета на договора, подписване на приемо- предавателен протокол и издаване на фактура от страна на Изпълнителя при срок за изпълнение на паричното задължение до 60 дни, съгласно чл. 303а от ТЗ.
8. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя)
9. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____________________  подизпълнители.                                                                      ще ползваме/няма да ползваме
10. Приложения към офертата:
10.1. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;
10.2 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (ако е приложимо);
10.3 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата (ако е приложимо);
10.4 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
10.5  Документи по т. 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
10.6  Други изискуеми от кандидата документи.


ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
                    (име и фамилия)
___________________________________________
                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)
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